**Lisäohje 6mm Ebisol eristeellä infrasaunaa tehdessä.**

**Eriste on 50cm leveää,leikkaa eriste 25 cm leveäksi.**

**Kiinitä eriste koolauksien väliin nitojalla tai ilmastointiteipillä.**

**Koolaus vaneri pitää olla 6-6,5 mm vahvuudeltaan.**

**Leikkaa 50mm leveitä suikaleita vanerista.**

**60cm kelmujen koolausväli on 30-30cm keskeltä keskelle.**

**38cm kelmujen koolausväli on 40-40 cm keskeltä keskelle.**

**Aloita vanerikoolauksen asentaminen nurkasta.**

**Seuraavaksi laita 25cm eriste ja sitten taas vanerikoolaus ja taas eriste.**

**Katto kannattaa tehdä ensin kun katto kelmun johdot pitää laskea**

**seinää pitkin alas,seinän eristettä on kavenettava että johto sopii reunaan.**

**Parempi vaihtoehto olisi vetää johdot sellaiseta kohdasta alas mihin ei tule**

**infrasaunakelmua,johdon voi kiinittää myös ilmastointiteipillä seinään.**

**Huom,asenna infrasaunakelmu niin että kytkentäpäässä oleva 80 asteen rajoitin tulee eristeeseen päin,tie eristeeseen kolo rajoittimen kohdalle.**

**60cm infrakelmun keskikoolaukseen on tehtävä lovi puukolla**

**kelmun päätyteipin sisällä olevata kaapelia varten.**

**Sauna paneleita asentaessa oltava varovainen ettei vahingoita seinässä ja katossa elevia infrasaunakelmuja.**